******温度计校准日志** （校准是重置温度计在已知温度下准确读取的过程）

**校准说明：**

* 把冰块和水放入大玻璃杯，然后搅拌。
* 将温度计杆浸入水中2英寸直到针停止移动。抓稳温度计避免触碰杯底和杯壁，以免产生误差。
* 使用迷你扳手或温度计盖调整孔，在冰水中读数时旋转调整螺母（在表头下），直到指针读数为**32°F**。
* 每周校准一次，当温度计跌落或从一个极端温度环境变为另一个时。
* 使用温度计前通过酒精棉签擦拭或者用肥皂清洗消毒。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 校正前温度  | 校正后温度 | 校正人 | 注释 | 核实人 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

